


**Стеллаж**

***КМ-33***

****РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ**

***1.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ.***

1.1 Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции.

1.2 Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной площадкой.

1.3 Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило,).

1.4 Соблюдайте очередность сборочных операций:

- установите по месту фурнитуру на каждой детали;

- соберите корпус стеллажа на стяжках и шкантах;

- закройте заглушками видимые головки стяжек;

1.5 Соблюдайте осторожность:

- при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотков возможно растрескивание материала;

**2.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.**

2.1 Мебель нужно разместить в помещении так, что бы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, отопительные приборы находились не ближе 30 см. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть. Освежать и протирать облицованные поверхности и зеркало необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

**3.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИТЕНЗИЙ.**

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течение гарантийного срока -24 месяцев со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

Комплектация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **а 8х35**  шкант.jpg  **4 шт.** | **б 8х50**  шкант.jpg  **4 шт**. | **Д**    **16 шт.** |  |
| **е**  ключ1.jpg  **1 шт.** | **ж**    **4 шт.** | **З 3,5х16**  шуруп.jpg  **2 шт** | **и**  **eujkjr.jpg**  **2 шт** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Па-кет | Наименование  Детали | Пози-ция |  | | |
| Размеры, мм | | К-во  Шт. |
| длин | шир |
| 1 | Стенка боковая | 1 | 1022 | 280 | **2** |
| 1 | Стенка верхняя, нижняя | 2 | 708 | 280 | **2** |
| 1 | Перегородка горизонтальная | 3 | 676 | 280 | **2** |
| 1 | Перегородка вертикальная | 4 | 330 | 280 | **3** |





Схема сборки.



После сборки каркаса необходимо установить подпятник с гвоздем (поз. ж).

Готовое изделие перед эксплуатацией, для лучшей устойчивости, нужно зафиксировать.

Уголоки монтажные (поз. И) нужно закрепить на деталях (1, 2(верх) или 3) при помощи шурупов (поз. З).

Дюбель-гвоздь в комплект не входит.