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[image: ]РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ
 1.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ.
  1.1  Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции.
1.2  Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной площадкой.
1.3  Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте  рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило,).
1.4  Соблюдайте очередность сборочных операций:
       - установите по месту фурнитуру на каждой детали;
       - соберите корпус стеллажа на стяжках и шкантах; 
       - закройте заглушками видимые головки стяжек;
    1.5  Соблюдайте осторожность:
    - при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотков возможно растрескивание материала;
2.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ.
2.1 Мебель нужно разместить в помещении так, что бы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, отопительные приборы находились не ближе 30 см. При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть. Освежать и протирать облицованные поверхности и зеркало необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.). 
3.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИТЕНЗИЙ.
Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются  торговыми организациями в течение гарантийного срока -24 месяцев со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.
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	Па-кет
	Наименование
Детали

	Пози-ция
	

	
	
	
	Размеры, мм
	К-во
Шт.

	
	
	
	длин
	шир
	

	1
	Стенка боковая
	1
	1022
	280
	2

	1
	Стенка верхняя, нижняя
	2
	708
	280
	2

	1
	Перегородка горизонтальная
	3
	676
	280
	2

	1
	Перегородка вертикальная
	4
	330
	280
	3
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Схема  сборки.
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После сборки каркаса необходимо установить подпятник с гвоздем (поз. ж).
Готовое изделие перед эксплуатацией, для лучшей устойчивости, нужно зафиксировать.
Уголоки монтажные (поз. И) нужно закрепить на деталях (1, 2(верх) или 3) при помощи шурупов (поз. З).
Дюбель-гвоздь в комплект не входит. 
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